附件2

哈方车辆甩挂流程

1．哈方入境车辆抵达界桥，边检负责按规定查验放行，办理相关手续，哈方驾驶员不下车、不开窗，严禁抛物。

2．哈方入境车辆进入消毒通道，对车体实施多角度喷淋消杀，①厢式货车：对厢式货车车体、箱体外部及箱体内部表面进行预防性消毒；②集装箱：对车体、集装箱外部及集装箱内部表面进行预防性消毒；③非标准集装箱：对车体、箱体外部及箱体内部表面进行预防性消毒；驾驶员不下车、不开窗，驻口岸工作组安排专人进行现场监督。

3．消杀完成后工作人员检查入境车辆门窗封闭性、张贴吸盘，由5号通道进入甩挂场。

4．入境车辆进入甩挂场，由甩挂工对工作接触部位进行消杀，对车、挂进行分离作业。

5．中方车头牵引哈方车挂进入H986进行安全准入，经货运出境通道前往边民互市哈方车辆入口。

6．海关办理入区手续，需布控查验的车辆由边民互市一线工作人员带至指定查验区，未布控查验的进入库房卸货；当天卸货完成的，由中方牵引哈方车挂进入公路口岸，不能完成当天卸货的，由甩挂工对工作接触部位进行消杀，对车、挂进行分离作业；卸货期间中方驾驶员不得下车、开窗。

7．中方车头牵引装好货物的哈方车挂驶入国门限定区域甩挂场内，由甩挂工对工作接触部位进行消杀，对车、挂进行分离作业。

8．车挂分离后，甩挂工挂装哈方车头，挂装完成后驶离出境。